**Jetson Nano配置**

**一、准备工作：**

1、到官网下载镜像；

2、将SD卡连接到电脑，用SD Card Formatter格式化SD卡（我没用，直接右键格式化也没什么问题）；

3、使用镜像烧录工具balenaEtcher将镜像烧录进SD卡；

4、插入SD卡，接好外设，开机。

**二、文件传输：**

电脑安装winscp，输入设备IP地址，用户名和密码即可；

设备IP地址获取方法：输入“ifconfig”，eth0后面的就是IP地址。

**三、安装中文输入法：**

1、打开命令行终端，输入“sudo apt-get install ibus-pinyin -y”指令配置中文输入法；

2、输入“sudo reboot”将设备重启（关机：sudo shutdown now）；

3、重启完成后，点击右上角键盘输入的位置，选择安装完成的中文输入法即可。